“双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（2022年第四季度）

序号	抽查的项目名称	抽查时间	存在问题	落实整改情况
1	红旗西街	2022.12.14	该工程暂停工。	/
2	保利麓湖	2022.12.14	已完工，进入竣工验收阶段。	/
3	海伦湾花园	2022.12.14	质量方面（1）主体已封顶基础未验收；（2）地下室侧墙顶板较多渗水点；（3）电线电缆槽未见电镀锌圆钢焊接线槽未见钢线连接。

安全方面（1）施工区未进行封装管理；（2）9#、10#楼两台人货梯未设专用电箱；（3）9#楼人货梯限载保护器失效；（4）9#楼人货梯顶层附着以上标准节超高（超7.5m）；（5）9#楼人货梯第27层卸料平台坐向钢管采用搭接；（6）9#、10#楼两台人货梯仅1名司机，其余货笼未见司机未见安全管理停笼断电；（7）9#、10#楼两人货梯保养到9月，未按期进行保养；（8）10#楼人货梯未见续期使用登记牌；（9）监理人员长期不在岗。	整改中
4	东瀚清城	2022.12.19	现场垃圾未及时清理（拆外架）；

2、质量监督手册未见抽查记录。	整改中
5	永盛文华里苑	2022.12.14	该工程暂停工。	/
6	海伦堡海琴湾花园	2022.12.14	该工程暂停工。	/
7	天荷壹号	2022.12.9	安全方面：1、现场淤泥较多，人货梯基础积泥未及时清理；2、塔吊电箱未专箱专用；3、外架拆除，有两层阳台无防护措施。

质量方面：1、混凝土标同试件超标，未见回弹报告；2、4#楼天面挤塑板未见送检报告；3、4#楼未见铝合金型材和玻璃送检报告。	已整改
8	皓仁燕湖汇花园	2022.12.20	安全方面：1、现场积水较多，人货梯基础积水较多；2、人货梯外架两边未设置之支撑、中间主杆有断接现象；3、2#楼电梯井未三层封板、井口防护高度不足未固定；4、2#楼部分传料口、井口防护未固定；5、2#楼外架未三层设置兜底网；6、2#楼消防设施、消防管未跟上施工进度；7、2#楼楼梯、通道位置用木枋支撑；8、2#楼过道、阳台位置模板支撑自由端超30cm。

质量方面：1、2#楼内墙砌筑挂网不平整，网钉数量不足；2、1#、2#、3#楼未见轻质砖和水泥砖送检报告；3、4#、6#楼及31~47轴/A~D轴地下室承台底板不合格，未见处理。	已整改
9	江湾雅居	2022.12.14	已完工，进入竣工验收阶段。	/
10	家乐名苑	2022.12.20	人货梯首层架体防护不到位，四周临边防护未设置；2、南面首层内堆放较多易燃材料，灭火器材无设置；

3、人货梯个别楼层卸料平台两边无防护；

4、外架安全网局部有脱落现象。

5、未见基础检测方案表及相关检测报告；

6、未见植筋检测报告。

现场：1、保温砂浆未按图施工；2、个别卫生间、烟管有渗漏现象。	已整改