附件4：清远市2023年房屋市政工程深基坑高边坡安全检查清单

工程名称： 施工企业（公章）：

检查项目	检查内容	存在问题	整改情况
基坑、边坡管理	1.开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑物）安全基坑（槽）的土方开挖、高边坡、支护、降水工程；15m高的土质边坡工程；30m高的岩质边坡工程；地质和环境条件复杂、稳定性极差的一级边坡工程；边坡塌滑区有重要建筑（构）物、稳定性较差的边坡工程。此类基坑、边坡是否有专项施工方案并通过专家论证。
2.建设单位是否提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料，
3.是否落实好安全文明三级教育和施工前的方案交底、安全技术交底。
4.企业项目检查是否将深基坑、高边坡纳入重点检查内容，是否专项施工开展应急救援演练。
施工状况	5.开挖分段长度、喷锚的厚度、支护桩的间距、支撑（锚杆）设置、边坡坡率是否与设计要求一致
6.基坑侧壁和边坡坡边开挖暴露面是否及时封闭；支撑、锚杆是否及时施工；土方开挖时，支撑、锚杆是否达到龄期。
7.边坡、侧壁及周边地表的截水、排水措施是否到位、坡边的泄水孔是否正常工作、坑边或坑底是否有积水。
8.基坑周边地面超载值是否符合设计要求。
周边环境	9.周边管线有无破损、泄漏情况
10.围护墙体后土体、周边道路（地面）有无新沉陷、裂缝及滑移现象
11.周边建筑有无新增裂缝、沉陷
工程监测、检测	12.基准点是否布设3倍基坑开挖深度以外、受基坑施工影响较小且相对稳定的区域。
13.监测项目、监测数量、监测频率、监测人员是否与监测方案相同。
14.监测数据是否正常、是否达到报警值。
15.钢材、水泥、混凝土等进场材料是否有合格、抽检是否符合要求。
16.混凝土灌注桩、预应力管桩、钢支撑、水泥土墙、预应力锚杆、土钉墙是否按规范、方案要求做检测。
17.检测、监测数据是否与主管部门及时进行信息互通
施工单位自查意见：

项目负责人签名（注册章）：

年 月 日	监理单位自查意见：

总监理工程师（签名）：

年 月 日