“双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（2024年第一季度）

序号	抽查的项目名称	抽查时间	存在问题	落实整改情况
1	银泉大酒店	2024.2.28	1.首层砌体存在分砌现象；

2.现场有砂浆搅拌棚；

3.现场无混凝土试件养护室；

4.二层、三层个别柱有蜂窝麻面现象；

5.安全监督组下发整改通知书未及时闭合；

6.总监变更前安全资料由现任总监签名。	已整改
2	幸福家园	2024.3.6	停工	/
3	清远市长埔路（附城大道至环城北路）道路工程	2024.3.6	资料基本齐全，现场未开工（无需整改）	/
4	天湖蓝湾花园一期地下室分区四	2024.3.7	1.基坑支护方案C-D剖面已变更为一级，检测报告为二级，不相符；

2.加强基坑支护和降水情况检查及基坑安全排查（目前完成基坑支护，未开展工程桩施工）。	已整改
5	凤凰星河豪庭	2024.3.7	1.3#楼塔吊第5道附着以上悬臂高度说明书要求25m以下，现场约30m已超高，立即停止使用（复核碰撞方案）；2.消防配套水枪水带未跟上建设进度；

3.3#楼天面花架施工安全网未满铺；

4.施工监理加强安全巡查对安全问题排查整改；

5.基础分部未验收；

6.未见基础主体混凝土实体检测报告；

7.混凝土试件超标部分未见第三方检测报告。	已整改
6	卧龙·五洲世纪城博睿苑	2024.3.8	1.基坑已开挖未提供3月份的基坑监测简报；

2.基坑边防护不足，未设置警示标识；

3.现场基坑开挖有部分积水，电线、电缆有拖地未套管现象；

4.桩基础（子分部）未组织验收。	已整改
7	中奥天赋花园	2024.3.11	1.吊篮专项施工方案审批手续未完善；

2.3#楼首层一电箱漏电保护器失效；

3.3#楼首层堆放较多易燃建筑纸皮；

4.3#楼26层一介木机离开关箱过远（超3米）；

5.3#楼人货梯卸料平台两侧无防护。	已整改
8	汇盈.世纪花城	2024.3.11	1.基坑已开挖周边防护不足，未设置警示标识；

2.基坑南边变压器下设置一级电箱，未按要求一机一闸设置，未设管理人员；

3.南边基坑有电缆裸露垂吊在基坑边。	已整改
9	刘敏聪、欧灿森住宅楼	2024.3.11	基本完工	/
10	清远市清远大道（凤翔南路至站前东路）道路工程	2024.3.18	1.深基坑、模版工程及支撑体系两份危大工程专家论证未经专家签名确认，现场已施工；

2.市住建部门下发整改通知书未闭合；

3.监理旁站记录只记录现场硂浇注旁站，多个部位未进行监理旁站；

4.安全日志记录空洞无实质内容；

5.重点部位人员公示未更新；

6.质量监督手册巡查记录未闭合；

7.3#桥桩静载缺2板，桩径1200mm声波透射缺2板；

8.3#桥送检台账未分类比较凌乱。	已整改