“双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（2024年第二季度）

序号	抽查的项目名称	抽查时间	存在问题	落实整改情况
1	碧桂园燕湖里花园一期二标	2024.05.16	主体混凝土实体、超标、混凝土氯离子未见第三方检测报告；

施工现场部分三级电箱未按照临电使用规范要求进行接电，存在多个插座；

11#楼多处灭火器超过规范使用年限；

现场建筑垃圾较多，未及时清理。	已整改
2	清远港清远港区清远旅游客运码头建设项目	2024.05.16	建筑主体二层临边防护未设置；

现场施工用电缺少末级操作箱，三级箱内存在插座，未采用套管措施；

3、特种作业人员台账建立较混乱，未能体现实际情况，人员底数不清。	已整改
3	沈艳清、刘碧、李三娇、朱海英商住楼3#	2024.05.31	封顶	/
4	龙光玖誉湾花园	2024.05.31	现场结构已封顶未完成基础验收；

5#楼人货梯未上锁；

5#楼首层地下室出入口防护拆除；

5#楼施工现场堆放较多易燃材料（泡沫、纸皮、包装袋等），首层灭火器材过期（3个）；

临时用电维修保养记录未每天进行，电箱未上锁，办公室旁一电箱电线有裸露现象；

天面花架架体安全网封闭不严密。	已整改
5	御海蓝湾	2024.06.12	桩型号500AB桩壁厚125mm，改用500预制桩，A桩壁厚100mm，变更无明确部位且无审图；

2、3#楼附楼桩芯插筋个别漏灌浆，且桩芯插筋未绑扎成钢筋笼（0-S/0-19-14/19)；

3、施工通道柱筋偏位严重；

4、钢筋生锈较严重；

5、现场临时用电有部分使用无效安全用电插座；

6、月检非主要负责人带队检查记录；

7、支模模版堆放较多木方。	已整改
6	维港星汇花园地下室1#	2024.06.12	1、2#楼5层砌筑灰砂砖与蒸压加气砖存在分砌现场；

基础分部未及时验收；

灰砂砖与蒸压加气砖报告未见；

现场施工通道淤泥较多，文明施工较差；

部分卸料平台未设量载牌；

消防管未按要求110cm消防用水管，未设消防枪、消防带、消防箱；

3#塔吊基础防护不足，1#塔吊履历手册无顶开记录。	已整改
7	燕湖壹品	2024.06.24	主体结构已封顶，未组织基础验收；

未见加气块轻质砖送检报告；

未见钢筋保护层厚度检测报告；

3#楼个别消防灭火器失效；

3#楼人货梯出入口防护棚变形无法有效防护；

3#楼人货梯防坠安全器2024年7月6日过期；

3#楼人货梯卸料平台一楼落地立杆已变形，未见扫地杆，由施工、监理制定加固方案确保安全，并复核上部立杆、横杆及钢丝绳卸荷连墙件情况。	已整改
8	天湖蓝湾花园一期地下室分区四	2024.06.24	未开工	/
9	绿湖半岛花园二期	2024.06.24	安全监督手册施工企业管理人员、起重设备等资料未及时更新；

2、5#楼首层有电动车设备充电位置不合理，灭火器配备不足；

3、6#楼、5#楼天面有连墙件拆除后未能及时恢复；

4、5#楼消防灭火器材更换应及时补充。	已整改
10	中恒星月湾花园一期二标	2024.06.25	未见钢筋保护层厚度检测报告；

未见砌筑植筋抗拔报告；

15#楼人货梯防坠安全器（左笼）未见年检报告；

15#楼外架顶部搭设外飘过道未见相关搭接方案；

第23层外架未见按方案做抗浮钢丝绳；

15#楼货梯钢料台搭接；

现场反馈人货梯仅用单笼，做好安全管理和维保工作。	已整改