“双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（2024年第三季度）

序号	抽查的项目名称	抽查时间	存在问题	落实整改情况
1	山水大厦	2024.9.30	停工状态	/
2	和富王座花园	2024.9.26	1、9#楼2层卸料平台未按方案施工；

部分顶托撑螺杆伸出偏大；

未见企业负责人带队安全检查资料；

地下室侧壁液态防水卷材，未检测且与图纸不一致；

侧壁防水材料未做保护层，东北侧已部份回填；

6、3#楼地下室顶板防水已施工，未见2.0厚防水卷材报告；

7、9#楼首层楼梯跑道新旧混凝土有夹渣，个别剪力墙根部蜂窝麻面。	已整改
3	清远市燕湖大道（广清大道至清佛公路）道路工程8800m	2024.9.20	施工现场未正式开工	/
4	清远雅居乐花园二期地下室2	2024.9.19	未提供测区3-A抗拔静载抽检4根检测报告资料； 2、基坑支护及土方开挖工程专项施工方案报审未填写日期；

3、安全日志填写较为空洞，无实质性内容；

4、工人三级安全教育未体现。	已整改
5	清远市公安局省职教城派出所业务用房建设项目-1#门卫室、2#派出所综合楼	2024.9.30	未见不符	/
6	皓仁燕湖汇花园（二三期）	2024.9.20	未开工	/
7	润联花园	2024.9.18	现场抽查质量资料未见明显不符； 2、7#楼外架卸料平台平桥未满铺，部分未绑扎牢固，卸料平台两边无防护式提前拆除；

3、首层2个灭火器过期失效；

4、7#人货梯维保记录无施工、监理单位盖章，防坠器检测报告过期。	已整改
8	清远市青联路	2024.9.26	已停工	/
9	清远市江南水厂工程（二期）	2024.9.19	地基与基础分部验收记录设计单位、建设单位未签字、盖章；

现场部分落地式卸料平台搭设与方案不一致；

监理旁站记录不齐全；

4、特种作业人员（架子工）三级教育不完善。	已整改
10	碧桂园名门花园	2024.9.10	ALC板现场在使用，未见检测报告；

铝窗在安装，未见型材检测报告； 3、5#楼爬架过道堆放较多零乱钢筋；

4、外围围档破损，拆除无广告；

5、垃圾处置未及时到城综局备案。	已整改