清单7

清远市房屋市政工程电气焊（割）作业检查清单

**工程名称： 进度：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查情况** | **是否属于重大事故隐患排查要点** |
|  | 是否建立动火审批公告制度，动火作业前是否在出入口、作业现场和其他显著位置进行公告 | □是 □否 |  |
|  | **从事电焊、气焊、气割的作业人员，是否按规定持焊接于热切割或建筑焊工特种作业操作资格证书上岗** | □是 □否 | **是** |
|  | 正式施工前，是否对现场电气焊（割）作业影响范围的周边环境进行排查，排除周边环境是否存在可燃易燃易爆品 | □是 □否 |  |
|  | 三级动火是否提前3天审批公示，每次批准的作业期限是否不超过7天 |  |  |
|  | 是否存在外包、分包、转包，以包代管、包而不管等行为。 | □是 □否 |  |
|  | 焊工作业前是否开展安全技术交底，是否具备“四项实操”能力，“五必修”是否达标，是否按要求穿戴防护用具。 | □是 □否 |  |
|  | 电、气焊(切割)工具、设备等是否有合格证; | □是 □否 |  |
|  | 电、气焊(切割)现场10m范围内，是否有堆放氧气瓶、乙炔气瓶及其他易燃物品；氧气瓶与乙炔气瓶的存放间距是否小于5m。 | □是 □否 |  |
|  | 乙炔气瓶是否平放，气瓶是否处于暴晒环境中。 | □是 □否 |  |
|  | 氧气瓶是否安装减压器；乙炔瓶是否安装回火防止器。 | □是 □否 |  |
|  | **是否违规在露天冒雨在高处从事电、气焊(割)作业。** | □是 □否 | **是** |
|  | 是否违规在运行中的压力管道，装有易燃易爆物品的容器和承载受力构件上进行电、气焊(割)作业。 | □是 □否 |  |
|  | 是否违规在有可燃保温材料的部位进行电、气焊（割）作业。 | □是 □否 |  |
|  | 是否违规在有可燃蒸汽、气体、粉尘或禁止明火的危险场所进行电、气焊(割)作业。 | □是 □否 |  |
|  | 是否违规同时与油漆、喷涂、脱漆、木工等易燃操作同时间、同部位上下交叉作业。 |  |  |
|  | **在容器内施焊时，是否按有限空间作业进行安全防护，是否落实“先通风、再检测、后作业”原则** |  | **是** |
|  | 在高处动火作业时，是否清除地面易燃易爆物品；作业部位下方是否设置接火盆；作业部位及地面是否配备灭火器材；地面是否有专人监护。 |  |  |
|  | 电、气焊(割)作业结束或离开现场时，是否切断电源、气源；焊嘴、焊钳以及焊条等，是否违规放置在易燃、易爆和可燃物上。 |  |  |

检查人签名：

接收人签名 检查日期：