双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（2021年第二季度）
序号	项目名称	存在突出问题	落实整改情况
1	金茂文华里1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、地下车库	桩基础子分部、基础分部未验收；

混凝土实体强度回弹未见报告；

混凝土抗压强度检测有部分不合格或超三个强度等级，未见处理结果；

主体结构分部未见验收。

乙炔、氧气瓶安全距离不足5米；现场挤塑板堆放场地，消防灭火器材设施不足。

2#、3#楼外脚手架拆除作业人员未按要求佩戴安全带、未设安全绳。	准备组织基础分部验收，其余已整改。
2	凤城郦都S-3栋、S-4栋	主体结构分部未验收；

外架连墙件有超拆现象。	准备组织主体分部验收，其余已整改。
3	方圆豪美云山花园37号楼	1、钢筋保护层厚度检测不合格，未见处理意见；2、连墙件数量不足。	保护层厚度检测不合格已经由设计出具复核意见处理，其余已整改。
4	雅居乐保利锦城7#	未见主体结构资料；	资料收集整改中。
5	保利天汇花园四期16#栋-24#栋	该工程已完工	/
6	金保利.金域华府三期65#楼	暂未施工	/
7	华恒苑2#楼	桩基础子分部、基础分部未验收；

现场首层外架未封闭施工，无明显施工出入通道，无通道防护棚；

塔吊塔身无防护栏杆，塔吊基础建筑材料杂物堆放较多；

现场施工已至九层板，仍未设置消防水源；

塔吊开关箱漏电开关参数不符合规范要求，塔吊开关箱兼作分配电箱分线；

电箱无接线图，无电工巡视记录；

现场落地式卸料平台塔设与方案不符。	正收集资料，准备组织基础分部验收；除第7条经复查仍要继续整改外，其余已整改。
8	东域花园2#楼	主体结构分部未验收；

混凝土抗压强度检测有部分试件无效、不合格或超三个强度等级，未见处理结果；	混凝土已委托实体检测，待收集齐资料后组织主体验收。
9	碧桂园燕湖里花园8#	基坑东、西两面临边栏杆防护不足。	已整改。
10	丽江花园9座、10座、11座、12座、21座及二期地下室	桩基础子分部、基础分部未验收；

混凝土抗压强度检测有部分不合格或超三个强度等级，未见处理结果；

11座、12座地下室集水井无防护栏杆，10层有一移动卸料平台锚固点无效，料斗后翘压在外架水平杆上；施工升降机外架横向斜杆缺失、附墙架处使用搭接。

21座施工升降机外架两端开口处横向斜杆缺失，3层有一移动卸料平台脚手板未满铺，不牢固，钢丝绳未张紧。	准备组织基础分部验收，

其余已整改。
11	春江悦茗花园4#	基础分部未见验收；

塔吊基础塔身周围、地下室施工人员进出通道、楼层作业面等地方积水、建筑物构配件、建筑垃圾等杂物较多；

乙炔、氧气瓶存放点采取措施避免阳光爆嗮。	准备组织基础分部验收，

其余已整改。
12	碧桂园新亚山湖城C区三期12#	混凝土抗压强度检测报告有部分试件超三个强度等级，未见处理结果；

施工升降机司机临时离岗，未随手关闭笼门开关，应加强教育；

部分消防栓水带缺失；

施工升降机履历手册未填写。	混凝土已委托实体检测，其余已整改。
13	新亚荔苑9号楼	该工程已完工，待验收	/
14	时代天韵花园1#、2#3#、8#、9#、10#、26#楼	混凝土抗压强度检测有部分不合格或超三个强度等级，未见处理结果；

砂浆抗压强度检测有一组试件检测结果无效，未见处理；

现场抽查8#楼发现以下隐患

施工升降机底座有一缓冲弹簧脱落；

施工升降机外架横向斜杆缺失，附墙架位置立杆使用搭接；

第一道悬挑工字钢部分立杆偏心受力。	混凝土、砂浆不合格部位已委托实体检测，其余已整改。
15	新何碧桂园4#	主体结构分部未见报告；

混凝土实体强度抽测未见报告；

楼板厚度抽测有部分不合格，有专项方案，未见处理结果；

节能保温砂浆抗压强度检测不合格，未见处理结果；	已整改处理。
16	方圆豪美云山花园10号楼、11号楼	主体结构分部未验收	正收集资料，准备组织主体分部验收。