2022年清远市摩托车（电动摩托车）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取两轮摩托车样品2辆，其中1辆作为检验样品，1辆作为备用样品,同时提交合格证和一致性证书；

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法	强制性	非强

制性	重要项	较重

要项	次要项
1	整车标志	GB 7258-2017中条款4.1.1、4.1.2、 4.1.3、4.1.4	●
●
2	车辆识别代号（VIN）	GB 16735-2019	●
●
3	安全防护装置	GB 7258-2017中条款12.2、12.5	●
●
4	操纵件、指示器及信号装置的图形符号	GB 15365-2008和GB 7258-2017中条款4.7.3	●
●
5	车速表指示误差值	GB 7258-2017中条款4.11	●
●
6	转向装置	GB 7258-2017中条款6.2、6.6、6.12	●
●
7	装于摩托车上的喇叭的性能要求	GB 15742-2019中条款4.1.2、4.2	●
●
8	整车前照灯发光强度及照射位置要求	GB 7258-2017 中条款8.5.2、8.5.3
9	排气污染物排放 (双怠速法)	GB 14622-2016

附录D	●
●
10	排气污染物排放(工况法)	GB 14622-2016

附录C	●
●
11	燃油蒸发污染物排放	GB 14622-2016

附录E	●
●
12	电磁兼容性	GB 34660-2017中条款4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、5.4、7.1、7.2、7.3，GB/T 18387-2017	●
●
13	制动性能	GB 20073-2018	●
●
备注：项目序号“9”、“10”、“11”仅对燃油摩托车适用。项目序号“12”中，检验方法GB/T 18387-2017仅对电动摩托车适用。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》

GB 16735-2019《道路车辆车辆识别代号(VIN)》

GB 15365-2008《摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号》

GB 15742-2019《机动车用喇叭的性能要求及试验方法》

GB 14622-2016《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》

GB 14023-2011 《车辆、船和内燃机无线电骚扰特性用于保护车外接收机的限值和测量方法》

GB/T 18387-2017《电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法》

GB 20073-2018 《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。