“双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（2022年第三季度）

序号	抽查的项目名称	抽查时间	存在问题	落实整改情况
1	清远职业技术学院实训中心及配套项目	2022.9.21	1、监督手册中指出的问题，整改回复未附图片等资料；2、2#楼蒸汽砖有2组强度不合格，编号（29-21-04698、29-21-04695）未见处理；
3、混凝土抗压强度评定表有错误；
4、现场生活垃圾和建筑垃圾未及时清理。	已整改
2	清远市高技能公共实训中心建设项目工程实训副楼、学员公寓	2022.9.22	1、学员公寓面临用电拖地、泡水；
2、落地式卸料平台两边防护不到位连墙件不足；
3、首层未封闭施工，堆放较多的建筑材料未及时清理；4、电梯口未封闭，电梯井堆放杂物、斗车；
5、模板验收、外架验收未量化；
6、砼超标未见处理、申请资料数据相同、未见氯离子检测报告；
7、通风未预留洞口，现场开凿做成铜筋裸露、砌体灰缝不饱满透光。	已整改
3	凤凰星河豪庭	2022.9.22	1、2栋钢筋保护层报告其中梁总检测点数为6，合格点数为5，不合格点数1，未见处理资料；
2、监督手册：5#楼底板顶板验筋的情况存在问题，总监未见签名确认；
3、部分砼报告超标未见处理资料，未见氯锂子报告；
4、施工现场部分垃圾、材料未及时清理，部分横杆缺失；
5、2号楼26层部分电线随意拖地；
6、人货梯出入口安全防护不足，未按要求每三层设置安全兜；
7、消防水管未出水，水管损坏；
8、2号楼24层钢丝绳卸荷绳扣间距部分未按照方案设置。	已整改
4	碧桂园新亚山湖城C区三期9#-12#楼	2022.9.22	已完工，进入竣工验收阶段。	/
5	新何碧桂园	2022.9.22	该工程暂停施工。	/
6	中奥天赋花园	2022.9.22	该工程暂停施工。	/
7	银泉大酒店	2022.9.22	现场刚完成桩基础检测，检测结果合格；现场准备开挖地下室，有经专家论证的深基坑方案。	/
8	清远国际公馆	2022.9.23	1、9#楼临时用水消防龙头消防栓缺失；
2、9#楼施工升降机旁有一通道口无安全防护棚；
3、3#楼有一简易提升设施应立即拆除；
4、门岗值守人员对最新建设工地防疫要求理解不全面；5、现场文明施工管理较差、建筑垃圾、材料、积水等现象较差通通存在。	已整改
9	清远市奥体中心返还实业用地道路配套工程	2022.9.23	混凝土抗压强度试验有部分试件不合格或超三个强度等级，未见处理结果。

基础分部未见验收。

混凝土实体检测未见报告。

现场积水应及时排除。	已整改
10	丽江花园15.16座	2022.9.29	1、抽查第27层、22层、天面、批荡层空鼓、裂纹较多，质量观感较差；16座天面、阳台、顶部未见防水处理，复核图纸；
2、16座22层一处墙面渗水。
3、16座第25层左右，人货梯卸料台钢管搭接；
4、16座搭吊天面层过道防护措施已拆，22座未见维保过道；
5、16座人货梯司机塔班未锁笼，最27层左笼未紧锁；6、塔吊、人货梯未专用电箱设置。	已整改