“双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（2024年第四季度）

序号	抽查的项目名称	抽查时间	存在问题	落实整改情况
1	清远市长埔路（附城大道至环城北路）道路工程	2024.12.10	现场未封闭施工、进出未分流，指示标识不明显；

2.现场扬尘较大，应洒水处理。	已整改
2	邓梓坚、黄有带商住楼（1#、2#）	2024.12.24	已完工	／
3	汇盈.世纪花城	2024.12.19	支坑临边有大量堆放物；

个别灭火器失效； 3.基桩抗拔（D-25)号桩抽测结果达不到设计要求未见处理资料；

4.B栋附楼墙体压底筋未按图要求放置；

5.承台内柱筋定位箍筋缺失。	已整改
4	银泉大酒店	2024.12.10	首层连墙抱柱不足，外架兜底网未3层一道；

沙浆加工棚立杆变型，未及时处理。

电梯井，洞口未全封闭施工；

人货梯外架未设置之字撑；

架子工三级教育交底人错误，无实质交底内容；

6.落地式卸料平台未设置量载牌。	已整改
5	清远市静福路（半环东路至清远大道）道路工程	2024.12.24	已完工	／
6	豪源湖畔	2024.12.26	现场砂浆搅拌抑尘降尘措施不足；

2.7#楼施工升降机脚手架架体两侧横向斜撑杆缺失；

3.天面层脚手架局部扫地杆缺失，7#楼天面层楼梯临边防护不严实；

4.项目安全员、电工应加强巡查工作，7#楼天面有一电箱接线不规范；

5.5#、6#楼未见混凝土质保材料；

6.5#、6#楼未见线缆检测报告。	已整改
7	威信花园	2024.12.24	缺10、11、12月企业负责人施工现场带班检查记录；

施工现场部份建筑垃圾未清理；

3.2#楼首层外墙抺灰砂浆抗压强度试验结果无效，未见处理；4.2#主体结构未组织验收。	已整改
8	刘敏聪、欧灿森住宅楼	／	已完工	／
9	广东江夏生态建设有限公司总部大厦项目（1号厂房）	2024.12.24	塔吊维保记录无施工、监理签章，塔吊安拆部分无安全技术交底人签名，施工电梯（人货梯）顶层卸料平台防护拆除；2.外架东南角局部顶层临边无防护栏杆；

3.施工现场灭火器材年审过期；

4.未见玻璃幕墙送检报告；

5.未见玻璃幕墙螺丝抗拔检测报告。	已整改
10	清远市青联路	2024.12.26	工地围蔽措施不完善，抑尘降尘措施不足；

新城路与燕湖大道间站道路两侧堆土过高应及时清运；

施工现场警示标识等不足；

未见雨水井盖、圈送检报告；

未见路灯线缆检测报告。	已整改