“双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（2022年第二季度）

序号	抽查的项目名称	抽查时间	存在问题	落实整改情况
1	名城花园2#楼	2022.4.18	已基本完工，未发现较大安全隐患。	/
2	新亚荔苑9号楼	2022.4.18	未见砌体砂浆检测报告，砖检测报告。	已整改
3	绿湖半岛12#楼	2022.4.19	混凝土抗压强度试验有部分不合格或超三个强度等级，未见处理结果；；

钢筋抗拉强度检测报告有两组（8、10）不合格，未见复检报告。

移动式卸料钢平台未按要求锚固，安装完成后未要求验收。

办公区板房、防护架棚无缆风绳、防护棚扫地杆不完整。

施工升降机外脚手架两端开口处无“之字杆”，附墙架处安装处部分立杆采用搭接。

现场起重钢丝绳编结长度不足。	已整改
4	A5#科技综合服务中心	2022.4.19	混凝土抗压强度试验有部分不合格或超三个强度等级，未见处理结果。

施工升降机外脚手架两端横向斜撑缺失。	已整改
5	横荷狮子湖山庄高尚住宅区7#楼	2022.4.19	该工程暂停工。	/
6	阳光壹佰米娅新城南区一期L10、L11、L13、L14、L15楼	2022.4.19	该工程暂停工。	/
7	汇盈世纪花城1#、2#楼	2022.5.10	1、基础分部未见验收。2、现场暂未复工。	已整改
8	敏捷东城水岸三期（A区）3#	2022.5.11	该项目尚未开工。	/
9	保利天汇 花园五期地下室4#	2022.5.11	混凝土抗压强度试验有部分试件不合格或超三个强度等级，未见处理结果。

基础分部未见验收。

混凝土实体检测未见报告。

现场积水应及时排除。	已整改
10	天湖蓝湾花园（一期）2#楼	2022.5.12	混凝土抗压强度试验有部分超三个强度等级，未见处理结果。

铝合金门窗未见型材检测报告。

安监改字（2022）第2-056号整改通知（2022.3.29发出）未及时复检。	已整改
11	碧桂园燕湖里花园5#	2022.5.12	质量监督组抽查记录3次，下发过质量整改通知书1份，已回复。	已整改
12	海伦堡海琴湾花园28#、29#楼	2022.5.12	该项目已停工。	/